**1、产品名称：剪叉式升降平台**

**2、产品数量：1台**

**3、产品具体技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数名称 | 参数 | 备注 |
| 台面尺寸(mm) | 5700×2700 | 2700贯通 |
| 护栏 | 8000mm |  |
| 升降高度(mm) | 2500 | 净行程 |
| 伸缩台面 | 2000mm×400mm |  |
| 额定载重(Kg) | 5000 |  |
| 最低高度(mm) | 1000mm 以下 |  |
| (米/分钟)升降速度: | 2-3m/min |  |

**4、安全设计措施：**

（1）升降平台在高点设有限位开关，当升降平台达到极限位置后，会自动停止；

（2）装有漏电保护开关和点击过载保护热继电器；

（3）24V 低压安全控制；

（4）油缸安装防爆阀，防止油管破裂而引起的极速下降；

（5）泵站有停电手动卸压平台下降开关；